# Zał. do Umowy

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# „Dostawa i montaż 2 zestawów Markizy Palladio SELT, każdy z napędem radiowym, czujnikiem wiatrowo-wstrząsowym i pilotem”

# Rodzaj Markizy: Markiza Palladio SELT x 2 zestaw-

1. Rodzaj tkaniny: tkanina akrylowa

2. Wymiar produktu: 5300 mm szerokości, 2100 mm wysięgu,

3. Kolor poszycia: RAL 9006

4. Falbana: brak

4. Konstrukcja : elementy nośne : aluminium, wykończenie: tworzywo sztuczne

4. Kolor konstrukcji: RAL 9006

5. Sterowanie : manualne korbą ( jeden z prawej strony, jeden z lewej strony)

6. Montaż: do ściany ocieplonej wełną mineralną, gr. 15 cm.

**II. Elementy dodatkowe x 2 :**

1. Napęd elektryczny z funkcją awaryjnego zwijania ręcznego (korbą)
2. Czujnik wiatrowo-wstrząsowy
3. Pilot z centralką
4. Podpora teleskopowa odpowiednia do Markizy Palladio SELT
5. Rodzaj tkaniny: tkanina akrylowa waterproof / teflon/
6. Kaseta ochronna- TAK
7. Montaż powyższych elementów

Opis wykonania

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż 2 zestawów Markizy Palladio SELT, każdy z napędem radiowym, czujnikiem wiatrowo-wstrząsowym i pilotem. Dodatkowe elementy należy również zamontować tak by tworzyły kompletny zestaw, nadający się do użytkowania w sposób prawidłowy i bezpieczny. Należy dostarczyć instrukcję obsługi, karty gwarancyjne, piloty oraz przeszkolić jednorazowo wyznaczoną przez Zamawiającego osobę z eksploatacji Markiz.

Montaż i dostarczone Markizy winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz być zamontowane w sposób trwały i bezpieczny. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcjami urządzeń  
i obowiązującymi przepisami.